...................................................

.......................................................  *miejscowość i data*

*pieczęć Wykonawcy*

**ANALIZA PORÓWNAWCZA ZAPROPONOWANYCH**

**ROWERÓW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Specyfikacja techniczna sprzętu określona przez Zamawiającego** | **Specyfikacja techniczna sprzętu multimedialnego zaproponowana przez Wykonawcę** |
| 1. | ***ROWER GÓRSKI MTB 24" ROCKRIDER 500 B'TWIN*** | Typ produktu: rower dziecięcy  Wiek: 8 - 12 lat (135 - 155 cm)  Waga: 14,75 kg  Informacje techniczne: rama MTB Rockrider i widelec wykonane ze stali Hi-Ten  Napęd: 18 przełożeń na obrotowych, zmiana przełożeń za pomocą manetek,  Hamulce: stalowe, progresywne hamulce V-Brake,  Kierownica: amortyzowany widelec w celu tłumienia drgań podczas jazdy po nierównym terenie,  Koła: średnica koła wynosi 24 cale, obręcze jednokomorowe z aluminium i uniwersalne opony  Wyposażenie:   * pełna osłona łańcucha i przerzutki * stopka * przednie i tylne oświetlenie na baterie * dzwonek * błotniki z tworzywa sztucznego * odblaski |  |
| 2. | ***ROWER DZIECIĘCY 24" POPLY 500 B'TWIN*** | Typ produktu: rower dziecięcy  Wiek: 8 - 12 lat (135 - 155 cm)  Waga: 14,9 kg  Informacje techniczne: rama MTB Rockrider i widelec wykonane ze stali Hi-Ten  Napęd: 6 przełożeń na obrotowych, zmiana przełożeń za pomocą manetek,  Hamulce: stalowe, progresywne hamulce V-Brake,  Koła: średnica koła wynosi 24 cale, obręcze jednokomorowe z aluminium i uniwersalne opony  Wyposażenie:   * pełna osłona łańcucha i przerzutki * odpinany koszyk * stopka * przednie i tylne oświetlenie na baterie * dzwonek * błotniki * odblaski |  |
| 3. | ***ROWER GÓRSKI MTB ROCKRIDER 340 26" B'TWIN*** | Waga: 14,85 kg  Informacje techniczne: rama ROCKRIDER 340 z uniesioną pozycją, do uniwersalnego użytkowania, wzmocnione aluminium 6061 T4T6, widelec SUNTOUR XCT 80 mm skoku, regulacja twardości pokrętłem,  Napęd: stalowy mechanizm korbowy, trzyblatowy (22 / 32 / 42 zęby), z plastikową osłoną, tylna przerzutka 7-rzędowa SHIMANO TY21, przednia przerzutka SHIMANO TZ30 lub MICROSHIFT MS22, manetki przerzutek obrotowe SRAM MRX21, ze wskaźnikami przełożenia,  kaseta SHIMANO TZ21 z 7 zębatkami, od 14 do 28 zębów, łańcuch KMC Z51, szeroki,  Hamulce: przedni i tylny hamulec typu V-brake, ze sprężyną, klamki hamulcowe MTB z aluminium,  Koła: B'TWIN ALLOY SINGLE WALL 26", jednokomorowe, 36 szprych, opony MTB B'TWIN ALL TERRAIN DRY, w rozmiarze 26 x 2,0  Wyposażenie:   * pełna osłona łańcucha i przerzutki * stopka * przednie i tylne oświetlenie na baterie * błotniki z tworzywa sztucznego * dzwonek * odblaski |  |
| 4. | ***ROWER MIEJSKI ELOPS 320 NIEBIESKI B'TWIN*** | Informacje techniczne: rama ze stali o dużej wytrzymałości, geometria miejska uniwersalna (rama obniżona, ułatwiająca wsiadanie), rama o specyficznej geometrii przystosowanej do jazdy miejskiej (jazda z wyprostowanymi plecami)  Napęd: 6 przełożeń, obrotowe manetki, przerzutka tylna 6 biegowa, korby stalowe, pojedyncza tarcza,  Hamulce: przednie i tylne szczękowe V-brake, stalowe, ergonomiczne klamki aluminiowe  Koła: specjalne opony miejskie typu balloon, opony przewidziane do jazdy miejskiej (26 i 650 mm średnicy). Opony miejskie, 26 calowe ze sztywnymi stopkami, dętki wyposażone są w wentyle samochodowe, stałe ciśnienie w oponach między 3,5 a 4,5 bara (w zależności od wagi użytkownika)m  Wyposażenie:   * pełna osłona łańcucha i przerzutki * odpinany koszyk * stopka * błotniki * oświetlenie na dynamo z przodu i na baterie z tyłu, zamocowane do błotnika * dzwonek * odblaski |  |

W przypadku zaproponowania rowerów spełniających równoważne parametry techniczne Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność z produktem wskazanym przez Zamawiającego. Z dokumentów tych oraz na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę analizy porównawczej musi wynikać, że rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć:

* Charakterystyka techniczna dostarczanych rowerów (karty katalogowe wraz z zdjęciami i dostępną kolorystyką).

............................................................................. *Podpis osoby/osób upoważnionych*

*do reprezentowania Wykonawcy*